**台州市域铁路S2线一期工程可行性研究方案车站表**

| **序号** | **车站名称** | **站中心里程** | **站间距（km）** | **敷设方式** | **路中、路侧** | **正线线间距（m）** | **站型** | **站台宽度（m）** | **配线设置** | **相互换乘或互联互通线路** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北洋站 | S2DK0+199.986 | 2.795 | 高架 | 路中 | 5 | 两台两线双侧式站台 | 8.5 | 交叉渡线、单渡线 |  |
|
| 2 | 头陀站 | S2DK2+995.065 | 高架 | 路侧 | 4 | 两台两线双侧式站台 | 8.5 |  |  |
| 7.225  |
| 3 | 前洋站 | S2DK10+219.596 | 高架 | 路中 | 9 | 两台两线双侧式站台 | 8.5 | 折返线 |  |
| 2.469  |
| 4 | 新前站 | S2DK12+688.541 | 高架 | 路中 | 4.5 | 两台夹四线站型 | 8.5 | 单渡线、停车线 |  |
| 3.544  |
| 5 | 黄岩站 | S2DK16+232.721 | 地下 | 路中 | 15.5 | 两线单岛车站站型 | 12 |  |  |
| 1.995  |
| 6 | 桔乡大道站 | DK18+227.897 | 地下 | 路中 | 15.5 | 两线单岛车站站型 | 12 |  |  |
| 4.230  |
| 7 | 台州西站站 | S2DK22+458.066 | 地面 | 路侧 | 15.5 | 两线单岛车站站型 | 12 | 单渡线 | 甬台温铁路、金台铁路 |
| 3.821  |
| 8 | 车埭站（预留站） | S2DK26+278.759 | 高架 | 路侧 | 4.5 | 两台两线双侧式站台 | 8.5 |  |  |
| 1.798  |
| 9 | 江口站 | S2DK28+077.000 | 高架 | 路侧 | 4 | 两台两线双侧式站台 | 8.5 |  |  |
| 1.925  |
| 10 | 内环路站 | S2DK30+002.000 | 高架 | 路中 | 4.5 | 两台夹四线站型 | 8.5 | 单渡线、停车线 |  |
| 3.056  |
| 11 | 台州站 | S2DK33+057.694 | 地下 | 路侧 | 16.5 | 两线单岛车站站型 | 13 |  | 与在建杭绍台铁路、市域S1线换乘 |
| 2.336 |
| 12 | 台州学院站 | S2DK35+394.168 | 地下 | 路中 | 15.5 | 两线单岛车站站型 | 12 | 单渡线 |  |
| 1.506  |
| 13 | 市民广场站 | S2DK36+900.000 | 地下 | 路中 | 15.5 | 两线单岛车站站型 | 12 |  |  |
| 2.047  |
| 14 | 东环大道站 | S2DK38+947.262 | 地下 | 路中 | 15.5 | 两线单岛车站站型 | 12 |  |  |
| 1.711  |
| 15 | 机东路站 | S2DK40+658.474 | 地下 | 路中 | 35.5 | 两台四线双岛式站型 | 11 |  |  |
| 2.552  |
| 16 | 椒江八中站 | S2DK43+210.925 | 高架 | 路中 | 4.5 | 两台两线双侧式站台 | 8.5 | 单渡线 |  |
| 1.770  |
| 17 | 大路线站（预留站） | *S2DK44+980.941* | 高架 | 路侧 | 4 | 两台两线双侧式站台 | 8.5 |  |  |
| 1.870  |
| 18 | 海虹大道站 | S2DK46+850.940 | 高架 | 路中 | 4.5 | 两台夹四线站型 | 8.5 | 单渡线、停车线 |  |
| 6.708  |
| 19 | 绿脉南路站 | S2DK53+558.884 | 高架 | 路中 | 9 | 两台两线双侧式站台 | 8.5 | 折返线 |  |
| 2.766  |
| 20 | 滨海集聚区站 | S2DK56+325.204 | 高架 | 路中 | 4.5 | 两台两线双侧式站台 | 8.5 |  |  |
| 1.463  |
| 21 | 无人机小镇站 | S2DK57+788.396 | 高架 | 路中 | 4 | 两台两线双侧式站台 | 8.5 |  |  |
| 4.216  |
| 22 | 方特站 | S2DK62+004.645 | 高架 | 路中 | 4.5 | 两台两线双侧式站台 | 8.5 | 单渡线 |  |
| 13.127  |